МИЛЛИВОЛЬТМЕТР В3-38БХарактеристики: Диапазон частот 20 Гц-5 МГц Диапазон измеряемых напряжений 0,1 мВ-300 В Пределы основной погрешности измерения напряжения (в % от конечного значения поддиапазона) ±2,5. Входное сопротивление/емкость 4 МОм/25 пФ 1-300 мВ 5 МОм/15 пФ 1-300 В Питание 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность 5,5 В\*А Масса 3 кг.